**一、情况简介**

我院由于业务需求提升重症医学科综合救治能力，需配备远程会诊工作站1台，现向社会发出市场询价，望有能力的公司给出具体解决方案。

**二、远程会诊工作站配置要求**

1.工作站系统

显示屏：≥21.5英寸IPS液晶显示屏，分辨率1920x1080

内存：≥8G DDR4

储存：≥256G SSD

USB接口：USB 3.0≥2；USB2.0 ≥2

VGA接口：≥1个

HDMI输出：≥1个

网口（RJ45)：≥1个

网络：千兆有线网口，以太网10/100/1000MB Base-T LAN; Wi-Fi802.11ac, 2.4GHz/5GHz dual band；

工作环境：整机为无风扇设计，满足院感要求；

2.车体系统

台面设计：台面使用部分为完整方形，显示器支架后移移；保证台面空间使用率；

前把手：台面把手方向朝下，停车操作时前把手位于键盘下方；

键盘托设计：台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时按压键盘托从台面弹出，键盘托需丝印按压LOGO；

升降立柱：底座相连的立柱需为窄立柱固定不动，与台面相连立柱需为宽立柱进行上下升降；

车体升降：升降方式需为电动；底座相连的立柱需为窄立柱固定不动，与台面相连立柱需为宽立柱进行上下升降；

键盘托：键盘托隐藏于台面内，同时内可容纳专用鼠标键盘，具备专用鼠标、键盘放置凹槽；

脚轮：配备医用静音轮；

3.电源系统

一键开关：具备一键开关功能

4.全景摄像头

传感器：1/2.8英寸，≥ 500万像素；1920x1080P30帧全高清分辨率；

控制接口：标准的SONY VISCA和UVC1.5协议, 支持 RS232/USB控制及远程升级；

支持图像翻转功能：可正装、倒装;标准的SONY VISCA和UVC1.5协议,支持 RS232/USB控制及远程升级；

5.全向麦克风

拾音范围：内置麦克风 360 度全方位拾音，拾音半径 2 米；

杂音处理：具有全双工消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术；

多系统支持：Windows、Mac OSX、Android；

支持USB功能：连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能；

**三、服务要求**

远程会诊工作站需与华西重症联盟远程会诊系统无缝对接，费用由投标人承担；

乙方需保证报价包含远程会诊工作站的运输、安装、调试及培训；产品提供3年免费质保；

免费售后服务期内出现质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应到场，8小时内完成维修；