附件1：

**层流净化系统过滤器清单**

注：以下数据为单次使用量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 初效过滤器 | 初效过滤器595\*595\*46 | 个 | 8 |
| 2 | 初效过滤器 | 初效过滤器290\*595\*46 | 个 | 6 |
| 3 | 初效过滤器 | 初效过滤器592\*592\*46 | 个 | 8 |
| 4 | 初效过滤器 | 初效过滤器490\*592\*46 | 个 | 12 |
| 5 | 初效过滤器 | 初效过滤器490\*490\*46 | 个 | 4 |
| 6 | 初效过滤器 | 初效过滤器594\*594\*95 | 个 | 10 |
| 7 | 初效过滤器 | 初效过滤器594\*490\*95 | 个 | 18 |
| 8 | 初效过滤器 | 初效过滤器594\*289\*95 | 个 | 7 |
| 9 | 初效过滤器 | 初效过滤器289\*594\*95 | 个 | 10 |
| 10 | 中效过滤器 | 中效过滤器595\*595\*46 | 个 | 8 |
| 11 | 中效过滤器 | 中效过滤器290\*595\*46 | 个 | 6 |
| 12 | 中效过滤器 | 中效过滤器490\*592\*381 | 个 | 6 |
| 13 | 中效过滤器 | 中效过滤器592\*592\*381 | 个 | 4 |
| 14 | 中效过滤器 | 中效过滤器490\*490\*381 | 个 | 2 |
| 15 | 中效过滤器 | 中效过滤器592\*592\*534\*6 | 个 | 5 |
| 16 | 中效过滤器 | 中效过滤器592\*490\*534\*6 | 个 | 11 |
| 17 | 中效过滤器 | 中效过滤器287\*592\*534\*3 | 个 | 5 |
| 18 | 中效过滤器 | 中效过滤器592\*287\*534\*6 | 个 | 4 |
| 19 | 亚高效过滤器 | 排风机组：亚高效过滤器492\*490\*292 | 个 | 16 |
| 20 | 亚高效过滤器 | 新风机组：亚高效过滤器592\*490\*292 | 个 | 4 |
| 21 | 高效过滤器 | 高效过滤器935\*630\*69 | 个 | 4 |
| 22 | 高效过滤器 | 高效过滤器1035\*610\*69 | 个 | 4 |
| 23 | 高效过滤器 | 高效过滤器1000\*320\*69 | 个 | 6 |
| 24 | 高效过滤器 | 高效过滤器484\*484\*80 | 个 | 37 |
| 25 | 高效过滤器 | 高效过滤器320\*320\*80 | 个 | 30 |
| 26 | 高效过滤器 | 高效过滤器484\*484\*90 | 个 | 3 |
| 27 | 高效过滤器 | 高效过滤器320\*320\*90 | 个 | 5 |
| 28 | 回风过滤网 | / | 个 | / |